**Funktionsflächentextil Grundierung**

Untergrund, der mindestens Qualitätsstufe Q3 vorweist, 2x mit FFT primer oder ähnlichen Tiefgrund für Gipskarton, Kalk- Gipsputz glatt und Beton grundieren.

Anforderung:

emmisionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

Geeignet für nachfolgenden nahtlosen Wandbelag.

​