**Funktionsflächentextil crocodile**

Nahtloser Wandbelag für den Innenbereich liefern und montieren. Funktionsflächentextil (FFT) fugenlos, vollflächig und fachmännisch mit FFT glue, FFT waterglue oder ähnlichem Klebematerial nahtlos aufbringen.

Oberflächenanforderung:

Qualität: crocodile

Brandverhalten: B1

Beschichtungsart: PVC

Gewicht: 330 g/m²

Trägergewebe: PES

Materialdicke: ca. 0,37 mm

Eigenschaften: wasserabweisend, nass abwischbar

Breite:

Höhe:

Grafik wird als Datei durch den AG / Planer in der Auflösung von mindestens 150 - 300 dpi bereitgestellt.

​