**Funktionsflächentextil mammoth**

Fototapete für den Innenbereich liefern und montieren. Funktionsflächentextil (FFT) mit FFT glue oder ähnlichem Klebematerial Stoß an Stoß anbringen.

Oberflächenanforderung:

Qualität: mammoth

Brandverhalten: B1

Gewicht: 190 g/m²

Trägergewebe: Vlies

Materialdicke: ca. 0,23 mm

Eigenschaften: wasserabweisend, feucht abwischbar

Breite:

Höhe:

Grafik wird als Datei durch den AG / Planer in der Auflösung von mindestens 150 - 300 dpi bereitgestellt.

​